**竞争性谈判文件**

项目名称：广东南华工商职业学院多媒体设备拆装服务竞争性谈判采购项目

**广东南华工商职业学院**

**2019.7.13**

**目录**

**第一章 竞争性谈判邀请书**

**第二章 竞争性谈判须知**

**第三章 竞争性谈判主要内容**

**第四章 投标文件组成**

# 第一章 竞争性谈判邀请书

**广东南华工商职业学院拟对多媒体旧设备拆除搬运，及新设备布线安装调试服务进行采购，现邀请合格的供应商参加竞争性谈判。有关事项如下：**

**1、项目名称**：广东南华工商职业学院多媒体设备拆装服务竞争性谈判采购项目

**2、项目编号**：南华采【2019】034号

**3、采购人名称**：广东南华工商职业学院

**4、采购人实施地址**：广东省清远市清城区东城蟠龙园广东南华工商职业学院教学楼。

**5、采购人联系方式**

联系人/联系电话： 钟老师 020-37198547

**6、采购内容及数量：**多媒体旧设备拆除搬运，及新设备布线安装调试服务，壹项

**7、最高限价：**人民币12万元。

**8、供货时间：** 合同签订后20天之内。

**9、供应商的资格要求：**详见第二章“竞争性谈判须知”。

**10、报价截止时间：** 2019年7月19日 上午 10:20 。

**11、报价地址：**广东南华工商职业学院天河校区综合楼9楼903

# 第二章 竞争性谈判须知

**一、供应商资质要求**

1. 在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，服务优质、态度良好。

**二、供应商需提交的文件资料包括**

1. 报价书；
2. 资格审查文件：详见供应商资质要求

**三、报价文件格式**

1. 报价文件须使用中文。
2. 供应商须保证报价文件内容的真实、准确，所有资料须加盖法人单位公章，一并装入纸袋内密封，封口加盖公章。所有资料均须统一采用A4纸。

**四、交货期**： 合同签订后20天

**五、交货地点**： 广东南华工商学院指定位置

**六、采购人付款方式**

乙方完成合同约定的服务内容，且甲方收齐乙方验收报告及正式发票后10个工作日内向乙方支付90%合同款项，剩余10作为质量保证金，3年后无质量问题，无息退还。。

**七、竞争性谈判评审流程**

（一）竞争性谈判评审小组：我校由三人（含）以上单数组成。

（二）竞争性谈判评审程序：

1.谈判小组现场对全部谈判响应文件的密封情况进行检查。

2.谈判小组与供应商进行一轮或多轮的谈判。谈判过程中，未经供应商同意，不得向任何人透露其方案、价格及其它重要信息。

3.谈判小组要求所有作出实质性响应的有效供应商在规定时间内集中进行最终竞争性报价，一般情况最终报价不能高于上一次报价，最终报价内容应即现场公布。

4.谈判小组进行综合评议。以符合用户需求且报价最者确定为成交供应商，次低者可预设为替补候选人。

**八、 违约责任：**

供应商出现下列情形之一的，将一律向有管辖权的人民法院提起诉讼，且以后不得参加我院采购项目。

1.拒绝配合采购人实施相关检查核验工作的；

2.成交后，不履行承诺或放弃成交不向采购人提交书面材料的；

3.成交后，因产品质量(假冒伪劣等不合格产品)或违约等行为被用户书面反映并经核定为属实的。

4.串通报价，违反公平竞争行为。

# 第三章 竞争性谈判主要内容

**一、需求清单**

**采购需求**

1. 资质要求

中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并在广东省清远市或广州市内设有长期固定的专职售后服务机构，有能力提供完善的售后服务。

1. 需求内容

|  |  |
| --- | --- |
| 商品 | 限价 |
| 多媒体旧设备拆除搬运，及新设备布线安装调试服务 | 12万 |

**（一）投影机**

数量：37 台

清远校区教学楼106、107、205、211、213、215、217、223、224、225、226、312、313、315、316、317、318、319、322、323、324、325、411、412、413、415、416、417、418、423、424、425、426、502、504、507、509需更换新的投影机，建议采购索尼EX575投影机。设备需提供原厂3年保修，所有设备必须按我校要求安装好、并拆除原有旧设备（包含拆除原有投影机吊架），置换下来的原有旧设备需要整理搬至实验楼206摆放整齐。

1. **投影幕**

 数量：27副

清远校区教学楼106、211、212、213、215、222、311、312、313、315、322、411、412、413、415、416、417、418、422、423、424、425、504、505、506、507、509需更换新的投影幕，建议采购红叶120寸。设备需提供原厂3年保修，所有设备必须按我校要求安装好、并拆除原有旧设备，置换下来的原有旧设备需要整理搬至清远实验楼206摆放整齐。

**（三）台式电脑**

数量：27

单位：台

清远校区教学楼106、211、212、213、215、222、311、312、313、315、322、411、412、413、415、416、417、418、422、423、424、425、504、505、506、507、509需更换新的投多媒体电脑，建议采购联想启天商用台式。设备需提供原厂3年保修，所有设备必须按我校要求安装好、并拆除原有旧设备，置换下来的原有旧设备需要整理搬至清远实验楼206摆放整齐。

**（四）商品种类：网络中控**

数量：25

单位：台

清远校区教学楼106、215、222、311、312、313、315、322、411、412、413、415、416、417、418、422、423、424、425、504、505、506、507、509、510，需更换新的网络中控，建议采购奕星YX3300+，其它品牌网络中控需同等或以上参数，价位需同等或相近。设备需提供原厂3年保修，所有设备必须按我校要求安装好、并拆除原有旧设备，置换下来的原有旧设备需要整理搬至清远实验楼206摆放整齐。

**（五）商品种类：数字移频功放**

数量：28

单位：套

清远校区教学楼106、108、211、212、213、215、222、311、312、313、315、322、411、412、413、415、416、417、418、422、423、424、425、504、505、506、507、509，需更换新的功放机，建议采购昊天AV-2400，其它品牌功放需与建议品牌型号同等（或以上）参数，价位需同等或相近。设备需提供原厂3年保修，所有设备必须按我校要求安装好、并拆除原有旧设备，置换下来的原有旧设备需要整理搬至实验楼206摆放整齐。

**（六）无线咪**

数量：9套（18只）

清远校区教学楼需增加9套无线咪，建议采购昊天AV-2400，放置在清远校区教学楼105、205、305、319、320、405、419、420、502。其它品牌需与建议品牌型号同等（或以上）参数规格，价位需同等或相近。设备需提供原厂3年保修，所有设备必须按我校要求安装好。

**（七）得胜E188M便携式扩音器**

数量：50 台

清远校区教学楼需增加50套便携式扩音器，建议采购得胜E188M，放置在清远校区教学楼109值班室由物业代管。其它品牌需与建议品牌型号同等（或以上）参数规格，价位同等或相近。设备需提供相应年限保修。

**（八）商品种类：钢制多功能防盗讲台**

数量：25

单位：套

清远校区教学楼211、212、213、215、222、311、312、313、315、322、411、412、413、415、416、417、418、422、423、424、425、504、505、506、507，需更换钢制多功能防盗讲台，建议采购高的钢制多功能防盗讲台，其它品牌功放需与建议品牌型号同等（或以上）参数，价位需同等或相近。设备需提供原厂3年保修，所有设备必须按我校要求安装好、并拆除原有旧设备，拆除下来的旧设备，搬迁到指定地方。

**(九)商品种类：安装调试、系统集成、线材配件和软件管理**

数量：1

单位：批

需求内容：对以上设备组装完成和调试。

1.整合、安装、调试以上设备，实现我校多媒体课室多媒体数字视频监控、IC卡功能、课程表功能、远程读写中控参数功能、电脑桌面远程监控功能；所有功能在一个程序界面内实现。可以实现教室的电脑鼠标，键盘的远程控制；并可以跟教室进行网络文字通讯。图标模式下可以直观图形显示教室中控，投影机，电脑工作状态，电脑模式下实现电脑桌面监视功能，视频模式下实现多画面视频监控及控制云台功能,

2.支持网络远程电子锁开锁和IC卡开锁；远程开锁解锁面板；可以进行IC卡的远程授权，自动一学期课表管理功能，自动读取每天刷卡记录，方便调阅。可批处理方式，自由指定教室实现全部开/关，整栋开/关，整层开/关功能。并有5个关机时间点用来定时自动关闭所有多媒体设备。并可批处理方式控制教室接收网络视频直播。可远程写入中控参数：包括投影232码、投影灯泡时间、开锁时间、防盗布防开关等。

3.根据楼层教室的多少，可以规定楼栋数（最大5栋），每栋可以规定楼层数（最多6层），每层可设教室个数（26个），即每套软件可以管理多达800间教室。实现多楼栋集中管理功能。

4.软件有每天自动自检功能，自检时间到了后系统将网络状态，设备状态，电脑状态，投影状态，投影灯泡计时，投影报警，多媒体柜门状态等生成一个Excel格式报表存入总控电脑，方便老师查阅，即时发现多媒体问题。能对其它品牌中控实现兼容网络控制。

**5.**供应商新装多媒体设备的布线、线槽线管、线材和投影机吊架必须重新购买和安装。新线材，线材要求如下:VGA线材、电源线、控制线（网线）、音箱线必须使用秋叶原或同等品牌，电源排插均使用公牛品牌，线材、线槽到货后经我校验后方可安装施工，安装过程中必须保证每根线槽内的线路是整根线材，中间必须无任何接头搭接，发现一处接头处罚1000元。

6.整个系统提供三年原厂上门服务及保修。

7.将旧设备拆除，搬迁到指定地方。新设备安装均由本次中标应商安排人员在工地负责新到设备的物流接货、并搬致对应的地方进行安装。

8.含全部安装费用，中间不得收取任何费用。

9．为保证项目的顺利实施和应用，供应商必须承诺：我校最终提供的任何设备、软件都必须按我校要求安装调试完好。并能完全实现整合和集成，要实现总体管软件来管控我校的多媒体设备、监控录像、监控教师电脑桌面运行情况。如因设备硬件接口不统一导致硬件无法正常连接和使用的，用户有权拒收和索赔，由此引发的所有损失由中标人负责。

(十)售后服务：

1.无论线设备问题、线材问题、系统问题，凡我校老师使用过程中任何问题，均由本次中标供应商安排工程师排除解决。特别提示：新装设备问题也由本次中标供应商解决。

2.本次新装多媒体系统，均由于本次中标供应商按求系统最优性能编制使用说明书，并对我校使用人、管理员进行培训培训次数不少于3次。

3.投标人必须向我校承诺，三年内年有任何一次用户投诉售后服务不到位不及时的，每一次扣100元，扣完质保金为止。

 4.为保证系统稳定、 安装过程中必须保证每条线槽内的每根线是一条线路，中间必须无任何接头搭接，发现一处接头处罚1000元。

5.为保证售后服务的及时性，中标供应商必须提供新装多媒体系统设备对应型号的备机（新设备）给我校（投影机：索尼EX575、投影幕：红叶120寸、电脑：启天商用台式对应配置、中控：奕星YX3300+、功放：昊天AV-2400、无线话筒：昊天AV-2400）

**三、供应商须知**

1. 供应商要求：本项目费用已全部包含施工中所需用到的其他辅助材料。及全部施工人工等费用，中间不得再向我单位要求以增加成本为借口要求我单位增加费用，否则一律投诉及终止合同。
2. 上述组件均为必配部件，供应商不得变更、调整、减少，报价响应人的报价应保证设备正常运行所应配置的相关辅件、组件。如果报价响应人有不响应、不满足的地方均作报价无效处理。如成交后冒称看错要求再与我单位谈判者一律投诉并交学院监管部门处理。如因弄虚作假影响到用户的需求时间，其产生的经济损失，将追究经济补偿。
3. 报价供应商必需对技术参数及服务的条款一一响应，并列出详细的技术参数和服务条款，以便我单位选择时作参考，含糊不清或照抄参数者我单位有权不选择。
4. 违约责任：

1.如中标人未按照投标文件中承诺的时间提供服务，投标人应承担延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。

2.中标人不能进行有效服务的，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之十或以上千分之二十或以下的违约金。

3.违约金先从项目款中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。

# 第四章 投标文件组成

1. 报价书

投标人根据服务项目内容自行制作分项报价明细表，格式自拟。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年 月 日

1. 资格审查文件
2. 在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，服务优质、态度良好。
4. 付款方式

合同签订支付百分之二十预付款，旧系统拆除完成、我校提供新设备全部安装调试完成后，经我校验收合格后，供应商提供全额发票给我校后。一次支付合同百分之七十五，其余百分之五款项待交付验收满壹年后支付。（注：壹年内年有任何一次用户投诉售后服务不到位不及时的，每一次扣100元，扣完质保金为止）